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美国艾科浦智能超纯水机A2S-05-CE
总代理：广州市授科仪器科技有限公司   网址：www.soke17.com
美国艾科浦A2S-05-CE超纯水机在效能与经济考虑两大因素之间取得完美平衡。采用多种特殊纯化技术以降低整体的纯化成本，同时搭配最新的智能型管理系统，实时监控所有造水流程，确保您的超纯水质量不受影响。系统支持云端维护服务，让您的管理工作更加轻松。
应用领域（普通理化实验）：原子吸收光谱、毛细管电泳、气相色谱分析、高效液相色谱、质谱仪、色谱质谱仪、原子发射光谱、集成电路、NP分析仪、TOC分析等
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水质参数：

1. 超纯水电阻率（25℃）：18.2 MΩ.cm

2. 纯水电导率（25℃）*：1-5μS/cm

3. 总有机碳（TOC）（经DP-RO处理）**：<10ppb

4. 细菌：<0.1CFU/mL

5. 颗粒物质（>0.2μm）：<1个/mL

6. 无机物离子去除率：≥99.5%

7. 重金属离子：≤0.1ppb

8. 硅去除率：>99%

水量参数：
1. 两级反渗透产水量（25℃）：5L/h

2. 纯水/超纯水定量取水：10mL～99L，数值任意设定，精度500mL以内达±2mL，500mL以上±1%

3. 取水流量：1～2L/min

4. 超纯水产水量***：6,000L

5. 水利用率：60～80%

*    在一般市政供水，电导率<1000μS/cm条件下
**   在一般市政供水，原水TOC<1000 ppb条件下
***  根据进水情况不同而不同
产品特点：
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@ 专利的DP-RO深度除盐技术能提升系统的总体除盐率达到99.5%以
上，降低原水水质变化造成的影响，并在原水电导率不超过
1000 μS/cm的情况下稳定产出符合ISO标准的三级水，同时大幅度
改善了系统的耐用度、延长超纯化滤芯的使用寿命，并降低了超纯水的
生产成本，解决了连续电除盐技术所带来的高购置及高频率维护成本。
@ 与电解去离子技术(EDI)相比，DP-RO无须庞大的缓冲水箱即可快速
纯化多批次的合规纯水，即造即用，更适合实验室频繁造水与取水的使
用环境，并降低因长期储存所衍生的微生物污染风险。
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@  智能数据管理系统
内置的“Smart Angel®”系统可以自动收集所有运行数据，并将数据保存在系统
内存中超过5年。这种专利技术节省了传统外部数据管理软件系统和设备的额外
采购成本。

“Smart Angel®”的特殊记忆机制确保数据的完整性，不容篡改，并符合cGMP，GLP，CFR21第11部分，EU GMP第4卷（附件11）或GAMP 5和所有其他必要的合规性。
USB数据加载功能满足数据异地备份的要求;每个终端用户的信息都可以在AIC云端服务中心备份，并且可以随时查询。该系统包含所有记录：调试记录;历史运行记录; 耗材更换记录，维修和重新验证记录。
趋势分析：日期、温度、压力、电导率及用水量可以通过USB接口以电子表格格式（例如微软Excel）下载到您自己的PC中，用于常规QA趋势分析或连接打印设备打印出数据文件。
@ 多种智能取水方式
“Aquadispense™”革新了传统的手动取水方式，借助我们精密的自动化量测技术，满足你不同的取水需求。
小水量智能精确取水：误差小于2ml，无需使用传统的量筒或量杯的取水方式。免除您传统取水时需同时关注量杯的刻度及控制流速的操作，轻松取得您所需要的水量。无需购置昂贵的分体式取水装置。
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同样体积的智能多次取水：可以以ml为单位任意设置常用的取水体积。专利的“Smart Angel eq \o\ac(○,R)”能为您储存和记忆。 因此，您可以快速的操作多次的同体积水量的取水，避免重复工作。快速高效。
大水量的智能取水：自动化的取水免除您的等待时间。
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预约取水模式：您可以预先设置自动取水时间和取水量，隔天在您需要用水的时间，系统已为您准备好所需的实验用水，您不用花时间等待。
S●ke广州市授科仪器科技有限公司

Guangzhou Soke Instrument Co.,Ltd
全国订购服务免费热线：400-0302-800  
热线电话:  020- 28982579  28982175  28909857  29055518  

020- 28909648  29065803  29128531  22927637   28909907
手机快速联系: 13500227960  15622278920  13902290846  18814370546

13928967186  18814371376  13928823791  13928732821  13928789361        

传真：020-29001283   020-82108481

邮箱: sokeyq@yeah.net ,  sokeyq@163.com

地址：广州市天河区东圃一横路13号汇宝商业中心B区1A015

网址： www.soke17.com
