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美国艾科浦智能超纯水机A3S-10-10-BE
总代理：广州市授科仪器科技有限公司   网址：www.soke17.com
美国艾科浦A3S-10-10-BE超纯水机采用充满弹性的模块化结构，可轻松应对各种不同进水水质以及使用需求的变化，同时持续提供合规且更具经济效益的超纯水。特别适用于公用设备等多用户、高使用量的使用环境，不用再像过去那样点滴计较超纯水的成本。
应用领域（生物类实验）：微生物培养基、DNA测序、细胞培养、无核酸酶的应用、核酸电泳、免疫组织化学等
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水质参数：

1. 超纯水电阻率（25℃）：18.2 MΩ.cm

2. 纯水电导率（25℃）*：1-5μS/cm

3. 总有机碳（TOC）（经DP-RO处理）**：<1-3ppb

4. 细菌：<0.1CFU/mL

5. 细菌内毒素：<0.001EU/mL

6. 颗粒物质（>0.2μm）：<1个/mL

7. 无机物离子去除率：≥99.5%

8. 重金属离子：≤0.1ppb

9. 硅去除率：>99%

水量参数：
1. 两级反渗透产水量（25℃）：10L/h

2. 纯水/超纯水定量取水：10mL～99L，数值任意设定，精度500mL以内达±2mL，500mL以上±1%

3. 取水流量：1～5L/min

4. 超纯水产水量***：10,000L

5. 水利用率：60～80%

*    在一般市政供水，电导率<1000μS/cm条件下
**   在一般市政供水，原水TOC<1000 ppb条件下
***  根据进水情况不同而不同
产品特点：
@ 专利的DP-RO深度除盐技术能提升系统的总体除盐率达到99.5%以上，降低原水水质变化造成的影响，并在原水电导率不超过1000 μS/cm的情况下稳定产出符合ISO标准的三级水，同时大幅度改善了系统的耐用度、延长超纯化滤芯的使用寿命，并降低了超纯水的生产成本，解决了连续电除盐技术所带来的高购置及高频率维护成本。
@ 与电解去离子技术(EDI)相比，DP-RO无须庞大的缓冲水箱即可快速纯化多批次的合规纯水，即造即用，更适合实验室频繁造水与取水的使用环境，并降低因长期储存所衍生的微生物污染风险。
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@  智能数据管理系统
内置的“Smart Angel®”系统可以自动收集所有运行数据，并将数据保存在系统内存中超过5年。这种专利技术节省了传统外部数据管理软件系统和设备的额外采购成本。

“Smart Angel®”的特殊记忆机制确保数据的完整性，不容篡改，并符合cGMP，GLP，CFR21第11部分，EU GMP第4卷（附件11）或GAMP 5和所有其他必要的合规性。
USB数据加载功能满足数据异地备份的要求;每个终端用户的信息都可以在AIC云端服务中心备份，并且可以随时查询。该系统包含所有记录：调试记录;历史运行记录; 耗材更换记录，维修和重新验证记录。
趋势分析：日期、温度、压力、电导率及用水量可以通过USB接口以电子表格格式（例如微软Excel）下载到您自己的PC中，用于常规QA趋势分析或连接打印设备打印出数据文件。
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@  专利的水路集成工艺(P.I.M.) 
1、艾科浦超纯水机借鉴电路集成块的概念，将水路集成于中央水路集成块内，将各功能模组、电气元件、监测元件连通，摒弃了第二代的PE软管连接模式。有效缩短了水流行程，无死角，能简易且完整地实施系统消毒灭菌保证了纯水和超纯水的品质。

2、蜂巢模组的设计最大的利用了水机的内部空间，将所有的净化单元全部集成与机身内。

专利的水路集成工艺提供独特紧凑的标准结构，整合了所有的净化单元和控制元器件。让整个循环管路从进水口到出水口都可以彻底消毒，避免因不完整的消毒操作所衍生的污染风险。
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即插即用的净化模块和控制组件，能够更高效地在现场进行抽样、 验证、校准、维护、清洁等系统维护作业，提供低成本和省时的解决方案。
标准化的水路有效避免维护操作中的人为错误，确保系统的完整性和更容易的耗材更换，让售后服务变得更加高效和经济。
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@ 多种智能取水方式
“Aquadispense™”革新了传统的手动取水方式，借助我们精密的自动化量测技术，满足你不同的取水需求。
小水量智能精确取水：误差小于2ml，无需使用传统的量筒或量杯的取水方式。免除您传统取水时需同时关注量杯的刻度及控制流速的操作，轻松取得您所需要的水量。无需购置昂贵的分体式取水装置。
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同样体积的智能多次取水：可以以ml为单位任意设置常用的取水体积。专利的“Smart Angel eq \o\ac(○,R)”能为您储存和记忆。 因此，您可以快速的操作多次的同体积水量的取水，避免重复工作。快速高效。
大水量的智能取水：自动化的取水免除您的等待时间。
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预约取水模式：您可以预先设置自动取水时间和取水量，隔天在您需要用水的时间，系统已为您准备好所需的实验用水，您不用花时间等待。
S●ke广州市授科仪器科技有限公司

Guangzhou Soke Instrument Co.,Ltd
全国订购服务免费热线：400-0302-800  
热线电话:  020- 28982579  28982175  28909857  29055518  

020- 28909648  29065803  29128531  22927637   28909907
手机快速联系: 13500227960  15622278920  13902290846  18814370546

13928967186  18814371376  13928823791  13928732821  13928789361        

传真：020-29001283   020-82108481

邮箱: sokeyq@yeah.net ,  sokeyq@163.com

地址：广州市天河区东圃一横路13号汇宝商业中心B区1A015

网址： www.soke17.com
