	产品型号
	HCB123
	HCB153
	HCB302
	HCB602
	HCB602H
	HCB1002
	HCB1502
	HCB3001

	量程(g)
	120
	150
	300
	600
	600
	1000
	1500
	3000

	可读性(g)
	0.001
	0.005
	0.01
	0.02
	0.01
	0.01 
	0.05
	0.1

	重复性误差(g)
	0.003
	0.01
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.1
	0.2

	线性误差(±g)
	0.003
	0.01
	0.02
	0.04
	0.02
	0.02 
	0.1
	0.2


	秤盘尺寸
	ø 120mm 

	秤盘材质
	不锈钢秤盘

	稳定时间
	2秒

	外壳材质
	ABS工程塑料外壳

	显示屏
	LCD背亮显示屏、量程跟踪指示条

	防风罩
	标准配备 防静电防风罩

	防风罩尺寸
	ø 132mm×90mm

	校准
	独创的HandiCal™自动内校

	通讯接口
	RS232双向数据接口和USB接口

	整机尺寸
	170mm×245mm×90mm

	称量单位
	15种称量单位


HCB便携式天平系列
产品特点：

RS232双向数据传输接口与USB接口设计方便用户连接电脑和打印机
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高达最大称量数倍的强大防过载功能(抗击)
独创的HandiCal™自动校准功能，使得读数更加快速准确

左右去皮键设置，满足不同的使用习惯
内置可充电电池，便于用户移动使用

可设置自动关机，更加节省能源

防静电的可拆卸防风罩设计，排除静电干扰，使得读数更加稳定准确

下装金士顿安全锁锁孔

可进行叠加存储，节省更多空间

